*Zał. nr 2 do zapytania ofertowego*

|  |  |
| --- | --- |
| *(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)* | **SZCZEGÓŁOWY WYKAZ SPRZĘTÓW DO OFERTY** |

**Zamawiający :**

**Gmina Biłgoraj - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju  
 ul. T. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj  
 tel. 84 688 28 64  
 e-mail:** [**sekretariat@gops.gminabilgoraj.pl**](mailto:sekretariat@gops.gminabilgoraj.pl)

**Znak sprawy : PS.2202.2.5.2025**

Niniejszy szczegółowy wykaz produktów stanowi załącznik do oferty (załącznik nr1) **na usługę pn.:**  ***„Zakup i dostawa wyposażenia oraz sprzętów na potrzeby realizacji zajęć w Dziennym Domu Pomocy w Dylach”.***

**Zakup sprzętu do czynności opiekuńczych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | | Nazwa artykułu | Opis – wymogi minimalne | | Ilość-szt. | Cena netto | Vat | Cena brutto | Łączna wartość brutto |
|  | | Śliniak duży zmywalny | 2 stopniowa regulacja obwodu szyi, łatwe mocowanie za pomocą zatrzasków, Wymiary: 85x 45cm+-2cm | | 4 |  |  |  |  |
|  | | łóżko na kółkach z regulacją | wariant dla osoby siedząco-leżacej:  - materac piankowy przeciwodleżynowy w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym.  Cechy produktu:   * 4-częściowe, łamane metalowe leże z drewnianymi poprzeczkami * niezabudowane szczyty łóżka * wytrzymała stalowa rama * prosty montaż i demontaż * regulacja wys. leża od 39 cm do 80 cm+-5cm, * pilot sterujący w zestawie * możliwość blokady poszczególnych pozycji leża * koła z hamulcem o średnicy 125 mm umożliwiające transport pacjenta * regulowane boczne barierki bezpieczeństwa * precyzyjne i trwałe siłowniki sterujące 3 sekcjami * siłowniki unoszące bazę łóżka * wymiar leża 90x 200 cm +-5cm * Do samodzielnego montażu * Wyrób nowy, medyczny, atestowany * Maksymalna waga użytkownika (pacjenta) (kg) min 135   **Materac do łóżka**   * Pianka wycięta w GOFER umożliwia lepszą redystrybucję ciśnienia oraz cyrkulację powietrza, * Pokrowiec wykonany z materiału paroprzepuszczalnego, oddychającego * Pasuje na leże o wymiarach 90 x 200 cm * Pokrowiec paroprzepuszczalny - zmywalny * Wkład materaca z wysokiej jakości pianki PU * Wyrób nowy, medyczny, atestowany. | | 1 |  |  |  |  |
|  | | wózek inwalidzki  prysznicowy | Wykonany z aluminium odporne na działanie wody  a elementy łączące części ze stali nierdzewnej,  z możliwością najechania nad muszlę toaletową,   * podnoszone podłokietniki, * odchylany podnóżek i chowany pod siedzisko * anatomicznie uformowane siedzisko z otworem higienicznym, * zdejmowane oparcie dla łatwiejszego transportu i przechowywania * możliwość najechania nad muszlę toaletową * wysokość najazdowa 45 cm +-2cm * Maksymalna waga użytkownika min 120 kg * Wyrób nowy, medyczny, atestowany. | | 1 |  |  |  |  |
|  | | ciśnieniomierz | * Wskaźnik nieregularnej pracy serca – arytmii (IHB – Irregular Heart Beat) * Interpretacja wyniku w skali WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) * Duży, kontrastowy ekran LCD * Dokładność wskazania ciśnienia: ±3mmHg * Dokładność wskazania tętna: ±4% * Dwa kanały pomiarowe dla dwóch osób * Uniwersalny mankiet o dużym zakresie regulacji 22-42 cm * Zakres pomiaru: skurczowe: 30–280 mmHg+-5mmHg, rozkurczowe: 40–199 mmHg +-5mmHg * Zakres pomiaru tętna: 40-199 uderzeń/minutę * Zasilacz sieciowy klasy medycznej * Możliwość zasilania bateryjnego * Automatyczne wyłączenie * Wskaźnik zużycia baterii * Wyrób nowy, medyczny, atestowany. | | 1 |  |  |  |  |
|  | | wózek inwalidzki | aluminiowy wózek inwalidzki z regulacją  * Rodzaj wózk: Wózek ręczny * Miękkie oparcie oraz poduszka na siedzisko * Łamane oparcie, uchylne podnóżki * Funkcja szybkiego montażu/demontażu kół * Waga wózka (14-18 kg) * Ciężar osoby przewożonej min 110 kilogramów. * Gumowe koła przednie. * Pas bezpieczeństwa. * Poduszka. * Taśma zabezpieczająca łydki. * Szerokość całkowita: 64-69 cm+-2cm * Głębokość całkowita: 106 cm +-2cm * Wysokość siedziska od podłoża: 47 cm * Hamulce dla osoby prowadzącej: Tak. * Możliwość składania wózka. * Funkcja regulacji środka ciężkości: Tak. * Rodzaj kół tylnych: Pompowane o średnicy min. 24". * Rodzaj kół przednich: Pełne. * Podnóżki: Uchylne, zdejmowalne. * Kieszeń na drobiazgi: Tak * Hamulec postojowy: Tak * Kolor tapicerki: Czarny. | | 1 |  |  |  |  |
|  | | chodzik czterokołowy | Balkonik rehabilitacyjny stały z kółkami.   * Aluminiowa konstrukcja, * Możliwość zablokowania balkonika, * Możliwość Składana, * Regulowana wysokość, * Max. obciążenie min 110 kg,   Produkt medyczny, atestowany | | 2 |  |  |  |  |
|  | **Razem:** | | | Kwota netto: …………………………………………………………………………………..  Kwota brutto: …………………………………………………………………………………..  Słownie: ………………………………………………………………………………………… | | | | | |

*……….............. (miejscowość), dnia ….......……….……. r. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)*