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 															 Zał. nr 2B do zapytania ofertowego

	(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
	SZCZEGÓŁOWY WYKAZ SPRZĘTÓW DO OFERTY



															Zamawiający :

													Gmina Biłgoraj - Gminny Ośrodek 															Pomocy Społecznej w Biłgoraju
													ul. T. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj
													tel. 84 688 28 64
													e-mail: sekretariat@gops.gminabilgoraj.pl
Znak sprawy : PS.2202.3.4.2025

Niniejszy szczegółowy wykaz produktów stanowi załącznik do oferty (załącznik nr1)  na usługę pn.:  „Zakup i dostawa wyposażenia oraz sprzętów na potrzeby realizacji zajęć w Dziennym Domu Pomocy w Dylach”.

Część B –  Zakup sprzętu do czynności opiekuńczych

	Lp.
	Nazwa artykułu
	Opis – wymogi minimalne
	Ilość-szt.
	Cena netto
	Vat
	Cena brutto
	Łączna wartość brutto

	1. 
	Śliniak duży zmywalny
	2 stopniowa regulacja obwodu szyi, łatwe mocowanie za pomocą zatrzasków, Wymiary: 85x 45cm+-2cm
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	2. 
	łóżko na kółkach z regulacją
	wariant dla osoby siedząco-leżacej:
- materac piankowy przeciwodleżynowy w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym.
Cechy produktu:
· 4-częściowe, łamane metalowe leże z drewnianymi poprzeczkami
· niezabudowane szczyty łóżka
· wytrzymała stalowa rama
· prosty montaż i demontaż
· regulacja wys. leża od 39 cm do 80 cm+-5cm,
· pilot sterujący w zestawie
· możliwość blokady poszczególnych pozycji leża
· koła z hamulcem o średnicy 125 mm umożliwiające transport pacjenta
· regulowane boczne barierki bezpieczeństwa
· precyzyjne i trwałe siłowniki sterujące 3 sekcjami
· siłowniki unoszące bazę łóżka
· wymiar leża 90x 200 cm +-5cm
· Do samodzielnego montażu
· Wyrób nowy, medyczny, atestowany
· Maksymalna waga użytkownika (pacjenta) (kg) min 135
Materac do łóżka
· Pianka wycięta w GOFER umożliwia lepszą redystrybucję ciśnienia oraz cyrkulację powietrza,
· Pokrowiec wykonany z materiału paroprzepuszczalnego, oddychającego
· Pasuje na leże o wymiarach 90 x 200 cm
· Pokrowiec paroprzepuszczalny - zmywalny
· Wkład materaca z wysokiej jakości pianki PU
· Wyrób nowy, medyczny, atestowany.
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	3. 
	wózek inwalidzki
prysznicowy
	Wykonany z  aluminium odporne na działanie wody 
a elementy łączące części ze stali nierdzewnej, 
z możliwością najechania nad muszlę toaletową,
· podnoszone podłokietniki,
· odchylany podnóżek i chowany pod siedzisko
· anatomicznie uformowane siedzisko z otworem higienicznym,
· zdejmowane oparcie dla łatwiejszego transportu i przechowywania
· możliwość najechania nad muszlę toaletową
· wysokość najazdowa 45 cm +-2cm
· Maksymalna waga użytkownika min 120 kg
· Wyrób nowy, medyczny, atestowany.
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	4. 
	ciśnieniomierz
	· Wskaźnik nieregularnej pracy serca – arytmii (IHB – Irregular Heart Beat)
· Interpretacja wyniku w skali WHO (Światowej Organizacji Zdrowia)
· Duży, kontrastowy ekran LCD
· Dokładność wskazania ciśnienia: ±3mmHg
· Dokładność wskazania tętna: ±4%
· Dwa kanały pomiarowe dla dwóch osób
· Uniwersalny mankiet o dużym zakresie regulacji 22-42 cm
· Zakres pomiaru: skurczowe: 30–280 mmHg+-5mmHg, rozkurczowe: 40–199 mmHg +-5mmHg
· Zakres pomiaru tętna: 40-199 uderzeń/minutę
· Zasilacz sieciowy klasy medycznej
· Możliwość zasilania bateryjnego
·  Automatyczne wyłączenie
· Wskaźnik zużycia baterii
· Wyrób nowy, medyczny, atestowany.
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	5. 
	wózek inwalidzki
	aluminiowy wózek inwalidzki z regulacją
· Rodzaj wózk: Wózek ręczny
· Miękkie oparcie oraz poduszka na siedzisko
· Łamane oparcie, uchylne podnóżki
· Funkcja szybkiego montażu/demontażu kół
· Waga wózka (14-18 kg)
· Ciężar osoby przewożonej min 110 kilogramów.
· Gumowe koła przednie.
· Pas bezpieczeństwa.
· Poduszka.
· Taśma zabezpieczająca łydki.
· Szerokość całkowita: 64-69 cm+-2cm
· Głębokość całkowita: 106 cm +-2cm
· Wysokość siedziska od podłoża: 47 cm
· Hamulce dla osoby prowadzącej: Tak.
· Możliwość składania wózka.
· Funkcja regulacji środka ciężkości: Tak.
· Rodzaj kół tylnych: Pompowane o średnicy min. 24".
· Rodzaj kół przednich: Pełne.
· Podnóżki: Uchylne, zdejmowalne.
· Kieszeń na drobiazgi: Tak
· Hamulec postojowy: Tak
· Kolor tapicerki: Czarny.
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	6. 
	chodzik czterokołowy
	Balkonik rehabilitacyjny stały z kółkami.
· Aluminiowa konstrukcja,
· Możliwość zablokowania balkonika,
· Możliwość Składana,
· Regulowana wysokość,
· Max. obciążenie min 110 kg,
Produkt medyczny, atestowany
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	Razem:
	Kwota netto: …………………………………………………………………………………..

Kwota brutto: …………………………………………………………………………………..

Słownie: …………………………………………………………………………………………



……….............. (miejscowość), dnia ….......……….……. r.                                                                                                     _______________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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